**IMPULSION TITANIUM GREEN**

**À l’occasion de la septième édition du DWW - Dubaï Watch Week, qui se tiendra du 19 au 23 novembre 2025 au Dubaï Mall – Burj Park, les Ateliers Louis Moinet présentent une création exclusive : IMPULSION TITANIUM GREEN. Un chronographe au mécanisme apparent qui s’unit à la magie d’un tourbillon volant, paré pour l’occasion de vert et de rouge.**

**Une édition spéciale pour Dubaï Watch Week**

Pensée spécialement pour cet événement, IMPULSION TITANIUM GREEN révèle une esthétique rare où se conjuguent virtuosité mécanique et énergie chromatique. Le vert s’impose d’abord sur le rehaut, dont la minuterie se ponctue de rouge toutes les cinq unités, puis se prolonge sur le bracelet en cuir d’alligator, rehaussé de fines surpiqûres écarlates. Ces accents rouges se retrouvent dans les moindres détails : la pointe de la trotteuse centrale, les aiguilles des compteurs, ainsi que l’indicateur qui coiffe la cage du tourbillon.

La fibre de carbone habille la platine, s’étend derrière la cage du tourbillon et souligne les inserts qui l’entourent, conférant à l’ensemble une dimension technique. Elle dialogue avec l’intensité des compteurs en saphir fumé et l’éclat du titane, orchestrant un jeu de matières et de contrastes qui sublime l’architecture tridimensionnelle du mouvement. Au cœur de ce décor, le mécanisme du chronographe et les rouages se révèlent avec puissance, offrant un spectacle mécanique captivant.

Avec IMPULSION TITANIUM GREEN, Louis Moinet signe une édition exclusive pour le rendez-vous horloger incontournable de la saison, et rappelle sa promesse : offrir un véritable « show on your wrist».

**Un calibre d’exception**

IMPULSION rend hommage aux pères fondateurs de l’horlogerie moderne, Abraham-Louis Breguet et Louis Moinet, inventeurs respectivement du tourbillon et du chronographe. Il associe avec brio le mécanisme entièrement visible du chronographe à la magie d’un tourbillon volant.

Dans ce garde-temps IMPULSION bat un calibre Maison, conçu spécialement et assemblé par les horlogers Louis Moinet dans leurs ateliers aux Breuleux. Au cœur du chronographe, la roue à colonne orchestre avec précision le départ, l’arrêt et la remise à zéro, commandés par un mono-poussoir. A ce ballet mécanique s’ajoute la ronde aérienne du tourbillon volant, dont cage décentrée effectue une révolution par minute.

L’ensemble est animé par un mouvement à remontage manuel à double barillet, conçu pour délivrer une généreuse réserve de marche de 96 heures.

**Un boîtier sculptural**

D’un diamètre de 42,5 mm, le boîtier IMPULSION se démarque d’emblée par son caractère racé. Sa silhouette sculptée, ses lignes nettes et ses zones ajourées dessinent une allure dynamique. Sa composition est une œuvre d’art à la fois technique et esthétique.

Son châssis, fruit d’un assemblage ingénieux, se compose de quatre éléments distincts : deux parties latérales, un fond et une lunette, façonnés en titane grade 5. Ce matériau allie avec brio légèreté et résistance, garantissant un confort au porté exceptionnel. Les évidages pratiqués sur les flancs laissent apparaître l’âme, elle aussi en titane, mais teintée noir.

Les différentes surfaces alternent finitions polies, satinées et micro-billées, créant des jeux de lumière et des contrastes saisissants qui révèlent toute la force de son design.

**FICHE TECHNIQUE**

|  |  |
| --- | --- |
| MONTRE | |
| Modèle | IMPULSION TITANIUM GREEN |
|  | Edition limitée à 12 exemplaires |
| BOITIER | |
| Matière | Titane Grade 5 poli et satiné  Caisson interne : noir, titane grade 5 |
| Verres | Saphir | Traitement anti-reflet double face |
| Diamètre | 42.5 mm |
| Epaisseur | 14.75 mm |
| Etanchéité | 30 mètres |
|  | |
| CADRAN ET AIGUILLES | |
| Compteurs | Saphir fumé |
| Aiguilles | Heures et minutes : facettées et squelettées avec matière luminescente  Trotteuse centrale et aiguilles des compteurs avec pointe rouge |
|  |  |
| MOUVEMENT | |
| Calibre | LM114 |
| Dimensions | Diamètre : 32 mm | Hauteur : 7.55 mm |
| Fonctions | Heures | Minutes | Secondes | Chronographe avec compteur 30 minutes |
| Complication | Chronographe mono-poussoir à roue à colonnes  Tourbillon volant, cage décentrée |
| Type | Mécanique à remontage manuel, double barillet |
| Oscillations | 28’800 vibrations/heure |
| Fréquence | 4 Hz |
| Rubis | 36 |
| Réserve de marche | 96 heures |
|  | |
| BRACELET | |
| Matière | Alligator de Louisiane | Surpiqûre rouge | Doublure alligator | Bracelet préformé |
| Boucle | Déployante 3 brins | Réglage fin | « Fleur de Lys » |